|  |  |
| --- | --- |
| FUNDA VIDEOCÁMARAS BOLSA ESTANDAR TELA FLEXIBLE CYBERDHOT SERIE/W/T | |
|  | |
| * Bolsa de transporte blanda, compacta y ligera, en nylon ajustable con acabado en marrón/rojo. * Protege a la cámara frente al polvo y los arañazos. * El broche de cinturón extraíble protege contra caídas accidentales durante la grabación. * El bolsillo frontal proporciona espacio adicional para una Memory Stick™ o batería (opcional). * Tamaño aproximado (mm): 80 (An.) x 120 (Al.) x 40 (Pr.). Peso aproximado: 50 g. | id: 1 |

|  |  |
| --- | --- |
| HS1AM Adaptador de flash | |
|  | |
| * Adaptador de zapata de conexión directa compatible con otras unidades flash que usan el estándar de zapata ISO 518 * Incorpora protección de voltaje sincronizado para evitar daños en la cámara por subidas de tensión en las unidades Flash externas * LED de comprobación de batería * Botón de encendido/apagado | id: 3 |

|  |  |
| --- | --- |
| Arnés para perro para Action Cam | |
|  | |
| * Graba el mundo desde el punto de vista de tu mascota, tan solo ajusta el arnés y captura la vida desde los ojos de tu perro en Full HD. Las correas ajustables del arnés garantizan un ajuste seguro y una grabación estable. El arnés está fabricado con plástico suave y de poco peso para minimizar la carga que llevará el mejor amigo del hombre. Puedes fijar el arnés directamente a tu perro o utilizarlo en combinación con el propio arnés del perro. El arnés está diseñado para su uso en razas medianas y grandes con un peso de 15 kg o superior. | Id: 21 |

|  |  |
| --- | --- |
|  | |
|  | id: 55 |

|  |  |
| --- | --- |
| Trípode con control remoto L | |
|  | |
| * Carga máxima: 4 kg. * Ángulo de inclinación máximo (abajo/arriba): 90°/60°. * Ajuste de altura: 630-1670 mm (elevación y extensión de patas de tres fases con manivela). * Peso: 1,7 kg. * Incluye un estuche de transporte. | Id: 107 |